

Прuпоженuе 1

к Пробuпом peonuзoцuu схемы розмещенuя несmоцuонорных mорzобых о5ъекmоб но meppumopuu Бopucozne5cкozo zopo□cкozo окруzо Воронежскоu o5nocmu

## Тuпобые архumекmурные решенuя несmацuонарных mорzобых □оъекmоб Bapuaнm 1

Ппон но оmмеmке О ООО Фош□б осях 1-2 М 1100 Фош□б осях 2-1 М 1/100







Зепеноя зон□


3000

3100

Фош□б осях Б-А М 1/100





+2850



Размеры опреоепяюmся uноuбuоуопьно Зепеноя зон□опреоепяеmся б coomбemcmбuu с уmбержоеннымu оокуменmомu

Фош□б осях А-Б М 1/100





спобные ооозноченuя

- АпюмuнuеЬ□я композumноя понепь RAL 7016

- АпюмuнuеЬ□я компоэumноя понепь Wolnut G3501/ Фошоноя Воск□ппонкен

**Bapuaнm** 2

Ппон но оmмеmке О ООО М 1100 Фош□б осях Б-А М 1100 Фош□б осях А-Б М 1100

### Б

LЛ

LЛ

N

,,..,,,,....,,

N



,L.,Л,..,

### А

3845

4045

LЛ

N

*-.D*

С)

С)

*а,*




С)


С)

$2

# 2

Фош□б осях 2-1 М 1100





Размеры опреоепяюmся uноuбuоуопьно Зепеноя зон□опреоепяеmся б coomбemcmбuu с уmбержоеннымu оокуменmомu

Фош□б осях 1-2 М 1100

т

+3000

-О 150

### 1

спобные обозн□ченuя

- Меm□ппuческ□я ф□с□он□я п□непь «Н□mур□пьное оеребо», RAL 8024

===i Меm□ппuческ□я ф□с□он□я п□непь «Н□mур□пьное оеребо», RAL 1015

Ппон но оmмеmке О ООО М1100



0

# 11

4150

3950



Фоша б осях 1-2 М1100


 Зепеноя зон□

сЬ

Фоша б осях Б-А М1100

Фас□□Ь осях 2-1 М1100





сЬ d)


спобные ооозначенuя

* АпюмuнеЬ□я композumн□я п□непь, RAl 7016
* Поек□uмпреzнuроЬ□нн□я сосн□, RAL 8023

90 **мм х** 14 **мм**

Размеры опреоепяюmся uноuбuоуопьно Зепеноя зон□опреоепяеmся б coomбemcmбuu с mбержоеннымu оок менmомu

Ппон опок□1 но оmмеmке О ООО М 1100 Ппон опок□2 но оmмеmке О ООО М 1100 Фош□б осях А/1-Б/1 М 1100

LЛ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LЛ  ,N..,..,  ,..,.., |  | 2444 |  |
| LЛ  ,N..,..,  ,..,.., |  |
|  |  | |  |

N

,L..Л,..,

Б/2

LЛ

N

,L.Л.,..,

1473 900 1473


,..,..,

,N..,..,

LЛ

+2425

### А/1

3845

4045

3845

3845

Фош□оборобоu М 1100 Фош□zпобныu М 1100

+3000 Зепеная зона





*....т*

сNо

*'*r*.D*-

N

Размеры опреоепяюmся uноuбuоуапьно



Зеленая зона опреоепяеmся б coomбemcmбuu с уmбержоеннымu оокуменmамu

спобные обозн□ченuя

- Меm□ппuческ□я ф□с□он□я п□непь «Н□mур□пьное оеребо», RAL 8024

===i Меm□ппuческ□я ф□с□он□я п□непь «Н□mур□пьное оеребо», RAL 1015

Ппон но оmмеmке О ООО М 1200 Фош□Ь осях Б-А М 1100

С) С)

С)


С)

r- С)

*....т* LЛ

----,/J'l------1□\_o\_oo k



9700

+3350

Фош□Ь осях А-Б М 1100

+2350








Б А

Фош□Ь О[ЯХ 1-2 М 1100

+3350

+0000 +0000

### А



Размеры опреоепяюmся uноuбuоуопьно Зепеноя зон□опреоепяеmся б coomбemcmбuu с mбержоеннымu оок менmомu

спобные ооозноченuя

В□zонк□кп□сш «А» (ЛuсmЬеннuц□) с оереЬ□з□щumным покрыmuем, цЬеm - оесцЬеmныu

- В□zонк□кп□сш «А» (ЛuсmЬеннuц□) с оереЬ□з□щumным покрыmuем, цЬеm - серыu

Ппон но оmмеmке О ООО М 1200 Фош□б осях В-А М 1200 Фош□б осях А-В М 1200 4060 1100 5100

LЛ

....;­

*'-D*


*'-D*

4325

4550


Зепеноя зон□

+4000 +4 ООО

+3000

# 2






Фош□б осях 4-1 М 1200 Фош□б осях 1-4 М 1200

 +4000 +4 ООО Зепеноя зон□

---

+0000

4



Размеры опреоепяюmся uноuбuоуопьно Зепеноя зон□опреоепяеmся б coomбemcmбuu с mбержоеннымu оок менmомu

спобные ооозноченuя


Воzонко кпосш «А» (ЛuсmЬеннuцо) с оереЬозощumным покрыmuем, цЬеm - оесцЬеmныu

- АпюмuнеЬ□я композumноя понепь, RAL 7016


Пrюн **н**□оmмеmке 0,000 Ф□ш□Ь ОСЯХ 1-2

® г

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Г  i i i i i i i i i i i |  | *J.!Ш\_* |  | ; |
|  |  | j |  |  |
| 600 | 2500 |  |  |  |
| 4600 | |  | | |

 2500 900

4600

Ф□ш□Ь ОСЯХ 2-1 + 3,200

+ 3,200

Зепеноя зон□

+ 0,000



0,000

спобные ооозноченuя

Фасаоные панепu BERG, RAL 3012/ «ВuшнебыО» Размеры опреоепяюmся uноuбuоуапьно

Зепеноя зон□опреоепяеmся б coomбemcmбuu

с mбержоеннымu оок менmомu

+ 3,100


+ 2,500

0,000

150

Объекm А Объекm Б Объекm В

Фашо объекmа А б осях Б-А + З,200

Ппан объекmа А на оmмеmке 0,000

г 1! ·f®

*z\_*


!

1

i

!

1

Ппан объекmа Б на оmмеmке 0,000

i i

i

iS

*r*

|  |  |
| --- | --- |
| ·  r | |
| 1 1  i  ***12Л***  L:. - |  |
| **600 1.** 2500 **1** 900,У L 600 |  |
| 1 *V* 1  ! 4600 |  |

н-

i

**1**

i i

150

!а

!

сЬ

***10,!Е.*** i

i

i

-А

**2,000**

1.

**2,450**

! !

**4,600**

ф ф

Размеры опреоепяюmся uноuбuоуппьно Зепеная зона опреоепяеmся б coomбemcmбuu с mбержоеннымu оок менmамu

спобные обозн□ченuя

Фпспоные ппнепu BERG, RAL 3012/ «ВuшнебыО»